**Parametry projektu:**

Počet vyměněných a doplněných svítidel dle Rozhodnutí (viz parametry):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Typ komunikace | Počet vyměněných svítidel | Počet doplněných svítidel | Max. teplota chromatičnosti [K] |
| P |  |  | ≤ 2700 |
| C |  |  | ≤ 2700 |
| C |  |  | ≤ 3000 |
| M3-M6 |  |  | ≤ 2700 |
| M3-M6 |  |  | ≤ 3500 |
| M1-M2 |  |  | ≤ 2700 |
| M1-M2 |  |  | ≤ 4000 |
|  |  |  |  |

Počet vyměněných a doplněných svítidel dle skutečnosti k 31. 12. 2019 / k datu ukončení projektu **\***:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Typ komunikace | Počet vyměněných svítidel | Počet doplněných svítidel | Max. teplota chromatičnosti [K] |
| P |  |  | ≤ 2700 |
| C |  |  | ≤ 2700 |
| C |  |  | ≤ 3000 |
| M3-M6 |  |  | ≤ 2700 |
| M3-M6 |  |  | ≤ 3500 |
| M1-M2 |  |  | ≤ 2700 |
| M1-M2 |  |  | ≤ 4000 |
|  |  |  |  |